**医用显示器及刻录机技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **医用显示器** | 1、适用于内镜手术 |
| 2、液晶显示屏，显示尺寸≥24寸。 |
| 3、分辦率(H x V)≥1920 × 1080 像素 |
| 4、兼容复合、Y/C、RGB、DVI-D、SDI等多种不同的信号输入。 |
| **刻 录 机** | 1. 最大支持分辨率1920\*1080，帧率60，色域BT.709，采样格式4:2:2，色深10bit。 |
| 2、支持H.264/H.265（HEVC）编码。 |
| 3、支持最大录制码流32Mbps(HD)、160Mbps(4K)。 |
| 4、支持内部存储和外部存储同时录制。支持文件自动拷贝。 |
| 5、支持自动检测输入信号。 |
| 6、支持HDMI1.4a信号输入、环出。 |
| 7、支持HD-SDI/3G-SDI信号输入、环出。 |
| 8、提供3.5mm MIC和Line Out接口，选配无线麦克风，为记录过程提供讲解或旁白。 |
| 9、提供3.5mm自定义线控接口，用于连接摄像主机，实现摄像手柄控制录像和拍照。 |
| 10、提供储存硬盘≥1T。 |