**附件：**

**一、主要技术参数和要求：**

1、要求供应商的投标货物必须是合格的产品，所采用的材料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求，美观、牢固、耐用。

**2、标识牌位置及内容：**

**标识牌位于医院门诊楼楼顶，字体全称为“浙江省新华医院”，七个字全部高于楼顶位置，字体为沙体，颜色为红色，字体效果立体，字体不亮灯。项目完工后提供标识安全检测报告，所涉及的费用均包含在报价中。**

1. **货物需求一览表：(按项目逐一报价)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目需求** | **具体需求** |
| 1 | 楼顶大字 | （1）1.5mm厚304不锈钢围边烤漆车漆；（2）烤漆标准色，厚度150mm；（3）5mm厚亚克力红色透光面板，背衬钢架。 |
| 2 | 抗风钢架 | （1）热镀锌方管整体焊接现场支撑固定；（2）80×80×4mm热镀锌方管主钢架；（3）50×50×3mm热镀锌方管辅钢架；（4）30×30×2.5mm热镀锌方管背面排架；（5）字背面固定用排架现场焊接，刷油漆。 |
| 3 | 标识大字制作、运输安装 | （1）标识设计、排版、制作、运输及安装，制作前需提交效果图，待采购人确认后方可供货。（2）标识安装过程中钢架与原建筑物连接处需进行预埋。（3）安装过程中如涉及对建筑物开槽、穿墙等对原有结构产生破坏的，安装前联系采购人确认，安装完成后须进行修补。（4）安装过程中须做好安全防护措施，以及配备安全装备，确保项目作业人员安全。 |