**附件：**

**隔离集装箱房采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设施名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 集装箱房 | （1）尺寸：8×3×2.8m；  （2）配置：含3门6窗，明装电路；隔成2小间,1大间，1个双开门。 | 套 | 1 |

具体参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要材料** | | **技术参数** |
| 1 | 钢架 | 立柱 | 加厚镀锌钢板折边 |
| 屋面主梁 | 加厚镀锌钢板折边 |
| 屋面檩条 | 50\*50镀锌方管,40\*80镀锌方管,40\*60镀锌方管 |
| 底部主梁1 | 加厚镀锌钢板折边 |
| 底部主梁2 | 焊接镀锌方管 |
| 底部钢架次梁 | 80\*80镀锌方管，40\*80镀锌方管 |
| 2 | 板材 | 外墙板 | 50mm岩棉彩钢夹芯板，防火等级A |
| 屋面板 | 瓦楞板+玻璃棉+方管+980型压型瓦+  防水 |
| 3 | 地板 | 防火板 | 18mm 玻镁防火板 |
| 4 | 门窗 | 门 | 钢质门 |
| 窗 | 防盗窗 |
| 5 | 耗材 | 配件 | 螺钉，玻璃胶，密封条等 |
| 装饰型材 | 角铝 |

安装图示：

