**急诊药房集装箱房采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设施名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 集装箱房 | （1）尺寸：6\*3.3\*2.7m；  （2）配置：定制箱体，含电路、保温、吊顶、地板、1门、1窗、1拿药柜台（带防盗网、推拉窗） | 套 | 1 |

材料清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 详细描述 | 尺寸规格 | 备注 |
| 1 | 标准箱 | | 6000mm\*3300mm\*2700mm | 热镀锌材质 |
| 2 | 主体框架 | 顶框架 | 2.5mm镀锌150\*50方管 | 热镀锌材质 |
| 3 | 1.4mm40\*80方管 | 热镀锌材质 |
| 4 | 2.5mm镀锌排水槽 | 热镀锌材质 |
| 5 | 1.5mm镀锌30\*30镀锌方管 | 热镀锌材质 |
| 6 | 1.5mm镀锌20\*20镀锌方管 | 热镀锌材质 |
| 7 | 底框架 | 主梁2.5mm镀锌150\*50方管，150宽L6000mm/3300mm | 热镀锌材质 |
| 8 | 次梁1.4mm镀锌40\*80方管，L3300mm | 热镀锌材质 |
| 9 | 立柱 | 2.5mm镀锌钢板折边立柱 | 热镀锌材质 |
| 10 | 吊耳 | 6,mm厚标准角件 |  |
| 11 | 顶 | 彩钢封顶 | 彩钢板，360度咬合（机械咬合）+防水卷材 |  |
| 12 | 落水管 | 落水管 | ¢50mm， L2520mm PVC落水管 |  |
| 13 | 吊顶保温 | 玻璃棉 | 50mm玻璃丝绵保温棉被{A级防火}+锡箔纸、42kg/m³ | 隔热隔音 |
| 14 | 吊顶 | 彩钢纯平吊顶瓦 | 0.3mm厚 |  |
| 15 | 墙板 | 新型玻璃棉复合板 | 玻璃丝绵复合板，0.45mm双面彩钢容重50kg/m³ | 保温性能好；A级防火 |
| 16 | 地面 | 水泥纤维板 | 18mm厚特制水泥纤维板，1160\*2800mm | 高密度 |
| 17 | 塑胶地板 | 1.8mm耐磨塑胶 | 防水防潮 |
| 18 | 内部装饰件 | 上角线 | 0.5mm厚彩钢白灰上角线、L5775mm的2支，L2710mm的2支 |  |
| 19 | 阴角线 | 0.5mm厚彩钢白灰阴角线（含插座安装口）L2650mm |  |
| 20 | 门 | 防盗门 | 钢制 |  |
| 21 | 窗 | 防盗窗+提升窗 | 双玻，带防盗网 |  |
| 22 | 窗台板 | 定制 | 不锈钢窗台 |  |
| 23 | 电 | 高级电配 | 国标4m²、2.5m²、1.5m²铜线，品牌三孔（空调）插座1个，五孔插座4个，网线接口3个，单开开关1个，915\*76\*25mm 31W LED灯管2个，J-8配电箱1个，40A漏保1个，1P20A断路器1个 | 国标电路 |
| 24 | 基础 |  | 钢构或混凝土基础 |  |

安装示意图：

