**浙江中医药大学附属第二医院 （浙江省新华医院）**

**医院年度直饮机租赁服务项目市场调研公告**

因医院采购工作需要，为更好地了解供应商服务能力及市场情况，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我院将对采购项目进行前期市场调研活动，请符合条件的供应商积极参与报名。本次调研结果不对外公布，最终以招标结果为准。

1. **项目名称：医院年度直饮机租赁服务**
2. **调研地点：**
3. **调研形式：提前报名、现场调研**
4. **调研时间：2023年 10 月 25 日 下午2:00**
5. **调研地址：浙江省杭州市潮王路318号浙江中医药大学附属第二医院7号楼102室**
6. 参加调研人员自行携带纸质调研资料。
7. **调研完成后，根据现场调研工作组提出的相关问题及服务优势特点（货物类为产品特性）做好汇总，填写调研承诺书(附件一)，扫描件发送至报名邮箱。**
8. **对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库(2020)46号)规定的参会代表，参会时提供中小企业声明函或会后补充。**
9. **供应商网上报名**
10. [供应商将资质证件发至邮箱zjsxhyyzwk@126.com](mailto:供应商将资质证件发至邮箱zjsxhyyzwk@126.com)。（提供第四条所要求的所有原件扫描件，并编辑信息：**调研项目名称+参会公司名称+参会代表+联系方式+调研方式(现场)；**
11. 报名截止时间为公告之日D+6日的16:00，没有进行邮件报名的，不再接受其他报名方式。
12. 报名确认联系方式: 郭老师 13588168264

**调研前供应商必须提供以下电子资质证明文件，经审核合格后，方可参与市场调研，否则取消资格:**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）公布为准；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

8、非联合体。

1. **供应商参与调研时，请准备项目服务方案介绍资料、具备服务能力相应的资质证明材料（复印件带公章）、意向报价（报价单模板详见附件）等资料，一式四份。**
2. **调研项目需求内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 租赁 服务期 | 采购预算（万元） |
| 1 | 直饮机租赁 | 19 | 台 | 1年 | 4.9 |

**直饮机技术参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 两龙头即热式一体直饮机 | 1. 加热方式：储热式； 2. 适用水源：市政自来水；   3、能提供直流纯水，水质符合直接饮用标准；  4、具有节水、节电功能；定时开关机运行、自动检测取水操作，2h无人用水取消加热，早上自动恢复加热功能；  5、采用食品级304不锈钢或以上内胆；  6、产品采用电脑版全自动控制，内置智能芯片，搭载IOT智能云系统，带有实时杀菌及温度显示，滤芯寿命提醒报警，水电消耗、用水频次、安装定位等数据功能；使用微压热胆，拥有漏水保护装置，呵护环境安全。 7、产品拥有水质净化采用反渗透净化技术，使用双模杀菌技术，净水箱360°全方位UVC-LED杀菌，实用新型专利，提高杀菌效果；温水、冷水出水再经全物理UV杀菌；为保障系统的稳定性和兼容性和确保产品品质（过滤滤芯配置关键参数应与涉水卫生批件附件一致）  8、出水：热水、温水、冷水三种水温；全触摸按键，“一键控制”实现“长按”、“短按” 取水方式的切换；物联网远程操控，一键高温消毒，解决冷罐/管道内细菌滋生问题 。  9、无水垢能耗、提供直流纯水+有效杀菌功能；  10、外观美观大方，所用材料符合国家环保标准。  11、显示方式：前壳采用钢化玻璃及钣金材质，面板配置LED显示板；含有水温显示、滤芯更换显示、制水显示、加热显示、杀菌显示和故障代码报警显示； | 19台 |

1. **服务地点：**浙江中医药大学附属第二医院所属区域：主院区（浙江省杭州市潮王路318号院区）、之江北楼宾馆5、6层、行政办公区（文二路8号浙江省建科院二楼东区、之江北楼5-6层、东部软件园8F一层）、达人嘉公寓教学用宿舍（当医院有放置需求时）。

**资质及证书**

1、非设备生产厂家提供设备制造商针对本项目授权书

2、提供的直饮机设备具有3C或CQC认证证书、外壳防护等级IP44证明文件、省级及以上《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，提供厂家相关证书材料。

**租赁费用**

1、包含设备供货到安装、验收合格，及后续维修维护、配件更换等，直至租赁服务期满的全部费用。在服务期内甲方享有设备的使用权，设备的所有权归乙方所有。

2、供应商提供全新直饮机设备，负责直饮水器设备的正常运行和日常维护，承担用水、用电过程中的安全责任。

3、供应商负责设备的安装、正常运行及日常营运管理和水质检验工作。系统的安装费用、维护费用、滤材滤料更换的费用、人工费等由成交供应商负责；安装条件以采购人交付的现场条件为准。水电扩容（如有需要）、配电箱、水表、电表、电缆、水管、排水、水电施工等本项目配套工程及材料由采购人负责；

4、供应商在杭州市内需设有符合服务资格的固定服务点，提供7×24小时服务电话。

本项目要求配置专人对应服务，应为响应供应商全职专业技术人员，经设备厂家技术培训合格，具有电工证、健康证。提供相关证明文件。

常规故障处理：1小时内响应，8小时内解决，48小时不能修复更换新机。

5、定期设备检修：对于现场设备实现每月进行设备巡查、检修。

定期设备保养：每年暑假和寒假为设备保养期间，供应商实行设备保养、建立台账并公示。全面保养内容包括外观清洁、内胆清洗、滤芯更换、水电路检修、电器零部件接口紧固、水压测试、漏电保护测试、水温调整等。保证老师能正常使用设备，提供安全的供水服务；

6、直饮机设备每半年至少一次取水样送至有资质第三方检测部门进行水质检测，出具合格的检测报告并公示。检测内容至少包括：菌落总数、大肠杆菌、浑浊度、PH值、色度、嗅和味、肉眼可见物等七项，检测费用由成交供应商承担；如检测有不合格项需全面整改，整改后再次检测，再次检测后仍不合格采购人有权取消成交供应商服务资格。

7、成交供应商是本项目安全维护工作第一责任人，对设备安全负全部责任。如因经营管理不善造成饮用水中毒等事件，须由成交供应商负全部经济损失和法律责任。

1. **注意事项：**
2. 征询内容要求如有改变，调研时当面补充说明；
3. 此次市场调研结果将作为采购人制作采购文件的重要参考，请广大供应商客观、如实填报；
4. 此次填报供应商存在弄虚作假，被查证属实的，将依法依规严肃处理。
5. **信息发布网站：**

浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

浙江中医药大学附属第二医院：<https://www.xhhos.com/>

                                                 浙江中医药大学附属第二医院 总务科

                                                         2023年10月17日

附件、

意向报价一览表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 总报价  （人民币：元） | 租赁服务期 |
| 1 |  |  |  |
| 合计（大写）： | | | |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期: